Seifenspender für Aufputzmontage Modell B-2112.4

Für Allzweck-Handseifen, einschließlich

Flüssiglotionen, Pflegeseifen und Reinigungsmittel.

Konstruktion:

Behälter aus Edelstahl, CrNi 18/10 (1.4301) matt

geschliffen. Dicke 0,8 mm.

Füllmenge: 1,2 Liter.

Seifennachfüll-Sichtfenster aus PC.

Vandalismushemmende Ausführung.

Ventil:

Schwarze Drucktaste aus Kunststoff, Seifenkopf mit

Kapselventil, Feder aus Edelstahl.

Mit Dichtung und Entenschnabel.

Befüllung:

Nachfülldeckel mit Scharnier, Öffnung mit

Spezialwerkzeug.

Abmessungen:

Breite 205 mm

Höhe 120 mm

Tiefe 70 mm

Montage mit Wandhalterung durch Schrauben.

Fabrikat:

Modell B-2112.4 von Bobrick Washroom Equipment