Einwurfring zur WaschtischmontageModell B-532.4

Konstruktion:

Runder Abfallschacht zur bündigen Installation in

Waschtischplatten, aus Edelstahl Typ 300,

Innendurchmesser 150 mm, fl acher Rand,

gebürstete Sichtflächen.

Abfallschachtöffnung für Abfallbehäter (nicht

mitgeliefert) unter dem Waschtisch.

Abmessungen:

Außendurchmesser 173 mm

Einbauöffnung Durchmesser 155 mm

Einbautiefe 88 mm

Einbau in bauseitiger Öffnung.

Fabrikat:

Modell B-532.4 von Bobrick Washroom Equipment