Gerade Griffstange mit verdecktem Montageflansch,

Modell B-5806

Konstruktion:

Haltestange Edelstahlrohr CrNi 18/10 (1.4301),

1,2 mm stark,

matt geschliffen.

Außendurchmesser: 32 mm.

Abstand zwischen Haltestange und Wand: 38 mm

Verdeckte Befestigungsflansche Edelstahlplatte CrNi

18/10 (1.4301), 3 mm stark;

Endflansche 50 x 80 mm

mit zwei Löchern zur Befestigung an der Wand.

Flansch-Abdeckungen Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301),

0,8 mm dick, matt geschliffen.

85 mm Durchmesser x 13 mm Tiefe.

Flanschabdeckungen werden auf den Befestigungsflansch

aufgeschnappt.

Abmessungen:

Durchmesser Stange 32 mm

( ) Länge 305 mm

( ) Länge 455 mm

( ) Länge 610 mm

( ) Länge 760 mm

( ) Länge 915 mm

( ) Länge 1065 mm

( ) Länge 1220 mm

(gewünschte Länge auswählen!)

Wandbefestigung mit Schrauben.

Fabrikat:

Modell B-5806 Länge .....mm

von Bobrick Washroom Equipment