**Einloch-Mischbatterie mit Long Life Oberteilen auf Säule**

Artikel: ADL-5612.4

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer auf Standsäule zur Montage am Küchenherd.

Schwenkauslauf U-Form Ø 22 H.550 L.300.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet.

Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Verstärkte Befestigung.

Mit Kupferrohr-Anschluss.