**Edelstahl-Waschtisch VIKING**

Artikel: ADL-3416340000.2

Ausschreibungstext

Waschtisch für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Beckeninnenmaß: 400 x 380 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen.

Mit Selbstschlussventil: Vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden.

Ablauf verdeckt waagerecht Ø 1“.

Mit eingeprägtem flachem Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 9 kg.