Abfallbehälter für Aufputzmontage Modell B-277.9

Konstruktion:

Gehäuse Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick.

geschweißte Konstruktion,

Außenflächen matt geschliffen.

Oberkanten sind zur Sicherheit eingefasst.

An der Innenseite mit Clipsfür Abfallsäcke

ausgestattet.

Füllmenge: 42,2 Liter

Abmessungen:

Breite 385 mm

Höhe 585 mm

Tiefe 215 mm

Wandbefestigung mit Schrauben.

Fabrikat:

Modell B-277.9 von Bobrick Washroom Equipment (Armatron Special Edition)