Papierhandtuchspender für Aufputzmontage Modell B-2621.3

Konstruktion:

Gehäuse Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick.

geschweißte Konstruktion,

Außenflächen matt geschliffen.

Tür Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick.

Mit Stangenscharnier aus Edelstahl.

Absperrbar mit Drehknopfverschluss.

Füllmenge: 200 C-gefaltete oder 275

mehrfach gefaltete Papiertücher.

Mitgelieferter Handtuchfach-Adaptersatz eignet sich fur

schmalere Papiertücher (64 x 79 mm

tief). Schlitze zeigen den Füllstand an.

Abmessungen:

Breite 275 mm

Höhe 180 mm

Tiefe 102 mm

Wandbefestigung mit Schrauben.

Fabrikat:

Modell B-2621.3 von Bobrick Washroom Equipment (Armatron Special Edition)