Papierhandtuchspender für Wandeinbau

Modell B-35903.5

Konstruktion:

Gehäuse Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt

geschliffen, Schweißkonstruktion.

Tür

Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick.

14 mm Abkantung und 90° Versteifung für hohe

Stabilität. Mit verdecktem Stangenscharnier aus

Edelstahl über die gesamte Länge am Gehäuse befestigt.

Papierhandtuchspender

Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick.

Abgerundetes Papierhandtuchfach hat eingefassten

Ausschnitt, um Papierhandtücher abzugeben, ohne dass

diese einreißen. Füllmenge: 300 C-gefaltete oder 400

mehrfach gefaltete Papiertücher.

Abmessungen:

Breite 330 mm

Höhe 480 mm

Einbautiefe 90 mm

Einbau in bauseitiger Wandaussparung, Befestigung mit

Schrauben.

Fabrikat:

Modell B-35903.5 von Bobrick Washroom Equipment (Armatron Edition)